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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	揭阳市揭东区新亨镇亨富化纤厂（个体工商户）年产聚酯纤维泡泡料10000吨项目

	项目代码
	2610-445203-07-01-301588

	建设单位联系人
	余雪成
	联系方式
	****

	建设地点
	揭阳市揭东区新亨镇硕和村鹅形山工业园4号

	地理坐标
	东经 116 度 16 分 57.137 秒，北纬 23 度 38 分 32.316 秒

	国民经济

行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业 42—85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	40
	施工工期
	无

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1225

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	无。

	规划环境影响
评价情况
	无。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

项目主要从事聚酯纤维聚酯纤维泡泡料生产，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用：8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，为鼓励类项目。

根据《市场准入负面清单（2025年版）》可知，项目不属于其中的禁止或许可事项，不属于市场准入负面清单范围。

综上所述，项目符合国家产业政策和市场准入负面清单要求。

2、选址合理性分析

项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村鹅形山工业园4号，根据《揭东区国土空间总体规划（2021-2035年）》土地使用规划图（附图5）可知，项目用地为工业用地，不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，也不涉及饮用水源保护区，因此，项目选址符合揭东区土地利用规划要求。

3、与“三线一单”相符性分析

（1）与《广东省“ 三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）相符性分析

①生态保护红线

揭阳市划定的全市陆域生态保护红线，项目所在区域不在划定的生态保护红线范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。

②环境质量底线

根据《揭阳市生态环境监测年鉴（2025年）》中的数据，项目所在区域环境空气质量现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求；根据《2025年广东省揭阳市生态环境质量公报》，全市11个国、省考断面优良率81.8%达历史最优水平，国考重点攻坚地都断面水质连续两年都提升一个类别。本项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排；不增加水污染负荷，不对周边水环境造成明显影响，符合环境质量底线要求。建设项目区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类要求。

③资源利用上线

本项目生产过程中会消耗一定量的电源、水资源等资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

④环境准入负面清单

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用：8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，为鼓励类项目。根据《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于其中的禁止准入类和许可准入类。

综上所述，本项目建设符合《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）的要求。

（2）与《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（揭府办〔2021〕25号）、《揭阳市生态环境局关于印发揭阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（揭市环〔2024〕27号）相符性分析

项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村鹅形山工业园4号。根据《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（揭府办〔2021〕25号）和《揭阳市生态环境局关于印发揭阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（揭市环〔2024〕27号），项目位于“揭东区中部重点管控单元”（环境管控单元编码：ZH44520320009），其管控要求如下表：

表1-1 项目与（揭府办〔2021〕25号）和（揭市环〔2024〕27号）相符性分析
管控维度
管控要求
项目情况
相符性
区域布局管控

1.【水/禁止类】禁止新建、扩建电镀（含有电镀工序的项目）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、酸洗、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、危险废物处置及排放含汞、汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目。

2.【大气/禁止类】严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。

3.【大气/限制类】锡场镇大气环境受体敏感重点管控区，严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目。

4.【大气/禁止类】锡场镇高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。

1.项目主要从事聚酯纤维聚酯纤维泡泡料生产，不属于新建、扩建电镀（含有电镀工序的项目）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、酸洗、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、危险废物处置及排放含汞、汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目。
2.项目原料为聚酯纤维服装废布边角料，不使用高VOCs含量原辅材料。

3项目不属于新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目。
4.项目设备均用电，不使用高污染燃料。
相符
能源资源利用

1.【水资源/综合类】严格控制用水总量，完善旧城区供水设施，新建社区一律要求使用节水器具，鼓励居住小区建设中水回用系统及雨水收集系统。

2.【土地资源/鼓励引导类】节约集约利用土地，控制土地开发强度与规模，引导工业向园区集中、住宅向社区集中。

3.【能源/综合类】科学实施能源消费总量和强度“双控”，大力发展绿色建筑，推广绿色低碳运输工具。

1.项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排。

2.根据《揭东区国土空间总体规划（2021-2035 年）》土地使用规划图，项目所在地为工业用地，符合土地利用规划。
相符
污染物排放管控

1.【水/综合类】玉湖镇、新亨镇加快推进农村“雨污分流”工程建设，确保农村污水应收尽收。人口规模较小、污水不易集中收集的村（社区），应当建设污水净化池等分散式污水处理设施，防止造成水污染。处理规模小于500m3/d的农村生活污水处理设施出水水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019），500m3/d及以上规模的农村生活污水处理设施水污染物排放参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）执行。

2.【水/综合类】完善锡场镇污水处理体系，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截留、收集，推动塑料、建材等企业生产废水通过污水池、净水池处理后循环回用，食品加工等企业废水经预处理后由市政污水管网引到当地污水处理设施进行处理。

3.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的污染防治配套设施以及综合利用和无害化处理设施并保障其正常运行；未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未自行建设综合利用和无害化处理设施又未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得投入生产或者使用。

4.【大气/鼓励引导类】现有VOCs排放企业应提标改造，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求；现有使用VOCs含量限值不能达到国家标准要求的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目鼓励进行低VOCs含量原辅材料的源头替代（共性工厂及国内外现有工艺均无法使用低VOCs含量溶剂替代的除外）。

5.【大气/限制类】生物质锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃生物质成型燃料锅炉的排放要求。

6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。

1.项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排。

2-3.不涉及。

4.项目原料为聚酯纤维服装废布边角料，不使用高VOCs含量原辅材料。项目团粒废气经“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

5.项目不使用锅炉。
6.不涉及。
相符
环境风险管控

1.【固废/综合类】企业生产过程中产生的危险废物，应统一收集后交给有危废处理资质的单位进行处理。

2.【风险/综合类】制定榕江北河饮用水源保护区环境风险防控方案，建立健全环境风险源数据库，防范水环境风险。

1.项目产生的危险废物暂存在危废间，交由有危废资质的单位处理。
2.建设单位将落实有效的事故风险防范和应急措施。
相符
综上所述，本项目的建设符合《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（揭府办〔2021〕25号）和《揭阳市生态环境局关于印发揭阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（揭市环〔2024〕27号）的要求。
4、与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）相符性分析
根据《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）要求：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目；干流沿岸严格控制印染、五金、冶炼、石油化工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属等重污染项目。严格控制水污染严重地区和供水通道沿岸等区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量置换。”
项目主要从事聚酯纤维聚酯纤维泡泡料生产，不属于《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）所列的禁止新建、禁止建设和严格控制的项目。

综上所述，本项目建设符合《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）的要求。

5、与《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订相符性分析
根据2017年6月21日中华人民共和国国务院令第682号发布《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订（2017年10月1日实施）中第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定。项目与《建设项目环境保护管理条例》不予批准情形的相符性详见下表。
表1-2 项目与《建设项目环境保护管理条例》不予批准情形相符性分析

序号

不予批准情形

相符性分析

是否属于不予审批情况

1

建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。
①本项目为新建项目，属于C4220非金属废料和碎屑加工处理。

②项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村鹅形山工业园4号，根据《揭东区国土空间总体规划（2021-2035年）》（附图5）可知，项目用地为工业用地，符合揭东区土地利用规划要求。
否
2

所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。
①根据《2025年广东省揭阳市生态环境质量公报》，全市11个国、省考断面优良率81.8%达历史最优水平，国考重点攻坚地都断面水质连续两年都提升一个类别。项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排，对地表水环境无明显影响。

②根据《揭阳市生态环境监测年鉴（2025年）》中的数据，2024年度揭阳市空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准。

③项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。
否

3

建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。
①项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排。

②项目团粒废气经收集后引至“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，对环境影响较小。
③项目设备经减振、隔声、距离衰减后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

④项目所有固废均得到有效处置，固废处理率100%。
否

4

改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。
项目为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏的问题。
否
5

建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。
环评报告所述内容与拟建项目情况一致。

否
综上所述，本项目不在《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订的五个不予批准之列。

6、与环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）相关要求相符性分析
表1-3 项目与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》相关要求相符性分析

相关要求
项目情况

相符性

一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。

项目建设单位承诺根据环评及批复意见的要求进行建设并落实环保措施，并按照《固定污染源排污许可分类管理名录》等文件落实排污许可制相关要求。
相符

二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。

项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42—85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类别，应编制环境影响报告表。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），项目既属于“三十七、废弃资源综合利用业42—93金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422”中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，属于简化管理类别。
相符
项目严格执行《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）相关要求，按照国家环境保护相关法律法规做好排污许可证申报工作，环境影响报告表以及审批文件中与污染物相关的主要内容应当纳入排污许可证申请表。
7、与《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环[2021]10 号）的相符性相符性分析

《广东省生态环境保护“十四五”规划》中提出：“以高水平保护推动高质量发展为主线，以协同推进减污降碳为抓手，深入打好污染防治攻坚战，统筹山水林田湖草沙系统治理，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化”的总体思路。大气治理方面，规划明确将聚焦臭氧协同防控，强化多污染物协同控制和区域联防联控，在全国率先探索臭氧污染治理的广东路径。要提升大气污染精准防控，建立市联动的大气污染源排放清单管理机制和挥发性有机物（VOCs）源谱调查机制，加强重点区域、时段、领域、行业治理。规划提出加强油路车港联合防控以及成品油质量和油品储运销监管，并深化机动车尾气治理。还要以VOCs和工业炉窑、锅炉综合治理为重点，健全分级管控体系。对于水污染，要全流域系统治理，工业、城镇、农业农村、船舶港口四源共治。分类推进入河排污口规范化整治，以佛山、中山、东莞等市为重点试点推进入河排污口规范化管理体系建设。到2025年，基本实现地级及以上城市建成区污水‘零直排’。”
本项目主要从事聚酯纤维聚酯纤维泡泡料生产，不涉及工业炉窑和锅炉，不涉及重金属；项目团粒废气经收集后引至“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放；项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排。
综上所述，本项目建设符合《广东省生态环境厅关于印发

<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环[2021]10 号）的要求。

8、与《揭阳市人民政府关于印发<揭阳市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（揭府[2021]57号）相符性分析
《揭阳市生态环境保护“十四五”规划》中提出：“大力推进工业VOCs污染治理。开展重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施精细化管理。制定石化、塑料制品、医药等重点行业挥发性有机物污染整治工作方案，落实重点行业、企业挥发性有机物综合整治，促进挥发性有机物减排。严格大南海石化工业区投产项目挥发性有机物排放控制，实行泄漏检测与修复（LDAR）工作制度；推进重点企业、园区VOCs排放在线监测建设，建设揭阳大南海石化工业区环境质量监测站点，提高对园区挥发性有机物和有机硫化物等特殊污染物的监控和预警能力。对印染、印刷、制鞋、五金塑料配件喷涂、电线电缆制造、家具制造以及涂料制造等行业，开展无组织排放源排查，加强中小型企业废气收集、治理设施建设和运行情况的评估与指导。大力推进低VOCs含量涂料、清洗剂、黏合剂、油墨等原辅材料源头替代。新建项目原则上实施挥发性有机物等量替代或减量替代。到2025年，全市重点行业VOCs排放总量下降比例达到省相关要求”。
项目原料为聚酯纤维服装废布边角料，不使用高VOCs含量原料。本项目团粒废气经收集后引至“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。本项目采用的吸附技术属于可行技术，废气可达标排放。

综上所述，本项目建设符合《揭阳市人民政府关于印发

<揭阳市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（揭府[2021]57号）的要求。

9、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）相符性分析
根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》要求：“（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。”
项目团粒废气经收集后引至“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，其中，活性炭吸附装置主要用于去除有机废气，符合上述“低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理”的要求，项目定期更换活性炭，废活性炭暂存于危废间，委托有危险废物处理资质单位回收处置。
综上所述，本项目建设符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的要求。
10、与废塑料加工和再生利用的相关政策文件相符性分析

表1-4 本项目与废塑料加工和再生利用的相关政策文件相符性分析
序号
文件名称
要求
项目情况
相符性
1
《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）
1.总体要求
（1）塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。

（2）含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。

（3）废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。
（1）项目设置专门的贮场所，具备防雨、防晒防渗、防尘、防扬散和防火措施。

（2）项目原料成分主要为聚酯纤维服装废布边角料，不涉及医疗废物、危险废物、含卤素的废塑料。

（3）项目将建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账保存至少3年。

相符

2.运输污染控制要求
废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆 的洁净，避免二次污染。

项目聚酯纤维服装废布边角料包装物完整并按要求做好标识，同时达到防扬散、防渗漏的运输规范。

相符
3.预处理污染控制要求
分选要求
（1）应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 

（2）废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则， 根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。

项目聚酯纤维服装废布边角料入厂后需进行简单人工分拣，剔除沙石、金属、线头、杂布、非PET杂质，保证原料纯净度。
相符
破碎要求
废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。

项目聚酯纤维服装废布边角料的破碎方法为干法破碎，配备相应的防尘、防噪声设备。

相符
清洗要求
（1）宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 

（2）应根据水选废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，水选废水处理后宜循环使用。

项目不涉及废塑料清洗工艺。

相符
4.再生利用和处置污染控制要求
一般性要求

（1）应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH 值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。 

（2）应收集并处理废塑料再生利用过程中产生的废气，大 气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB37822等标准的规定，恶臭污染物排放应符 合GB14554的规定。

（3）废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合 GB12348的规定。 

（4）再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。

（1）项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排。
（2）项目团粒废气经“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后各污染物能满足相应的排放要求。

（3）项目噪声经减振、 隔声、距离衰减后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。


（4）项目生产过程主要使用聚酯纤维服装废布边角料，不添加其他辅料。

相符
物理再生要求

（1）废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。 
（2）宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。 
（3）宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料造粒机过滤网片时，应配备烟气净化装置。
（1）项目不涉及熔融造粒。 
（2）项目原料主要为聚酯纤维服装废布边角料，不涉及含卤素的废塑料。
相符
2
《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）

1.总体要求
1.1废塑料回收过程中产生或夹杂的危险废物，或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的，应交由有相关处理资质的单位进行处理。 

1.2从事废塑料分拣的回收从业人员应进行岗前培训。

项目回收聚酯纤维服装废布边角料，不涉及医疗废物、危险废物、含卤素废塑料。根据塑料种类，对分拣人员应进行岗前培训。

相符

2.收集
2.1应按废塑料的种类进行分类收集。废塑料分类及相应原生塑料应用参见附录A的表A.1。 
2.2废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒。 
2.3废塑料收集过程中不得就地洗。 
2.4废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施。

项目仅购入聚酯纤维服装废布边角料，不涉及废塑料收集。

相符

3.分拣
3.1废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料、废塑料合金（共混物）和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。 
3.2废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、X射线荧光分选、气流分选重介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。

3.3废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。 
3.4废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置。 
3.5破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297 的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施。 
3.6废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。

3.7废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂。
3.8分拣后的废塑料应采用独立完整的包装。 
3.9废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排放应符GBB8978或地方相关标准的有关规定。

项目原料进厂后需人工进行简单分拣。

项目的原料无需进行清洗加工。

项目聚酯纤维服装废布边角料的破碎方法为干法破碎，配备相应的防尘、防噪声设备。
相符

4.贮存
4.1废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定。
4.2不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识。
4.3废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。
4.4废塑料贮存场所应符合GB50016的有关规定。
4.5废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按 GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备。

项目设置专门的贮存场所，贮存场地应符合GB18599的有关规定，具备防雨、防晒防渗、防尘、防扬散和防火措施；贮存场所应符合GB50016的有关规定，按GB50140的有关规定执行配备消防设施，消防器材，安装消防报警设备。

相符

5.运输
5.1废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒。
5.2废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒。
5.3废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。 
5.4废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载。

企业属于聚酯纤维回收利用单位。

项目外购的聚酯纤维服装废布边角料运输过程均打捆包装，并按要求做好标识，不涉及遗撒问题，运输工具不得超高、超宽、超载。

相符

3
《废塑料再生利用技术规范》（GB/T37821-2019）
一、破碎要求 
1.破碎过程宜采用高效节能工艺技术及设备。 
2.干法破碎过程应配备粉尘收集和降噪设备。 
3.采用湿法破碎工艺应对废水进行收集、处理后循环使用。
4.破碎机应具有安全防护措施。

项目聚酯纤维服装废布边角料的破碎方法为干法破碎，配备相应的防尘、防噪声设备。

项目团粒机具有安全防护措施，并进行定期维护，严格执行操作规范。
相符

二、清洗要求 
1.宜采用节水清洗工艺，清洗废水应统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用。 
2.应使用低残留、环境友好型清洗剂，不得使用有毒有害和国家严令禁止的清洗剂。
3.厂内处理后的排放废水，需进入城市污水收集管网的执行GB/T31962要求；直接排放的需满足当地环境保护管理要求。

1-2.项目不涉及废塑料清洗工艺。

3.本项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用于厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排。

相符

三、干燥要求 
1.宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备。
2.干燥废气应集中收集，进入废气处理设施处理，不得随意排放。

项目不涉及废塑料干燥工艺。

相符

四、分选要求 
1.应采用密度分选、旋风分选、摇床分选等技术，目标塑料分选率>90%。 
2.宜使用静电分选、近红外分选、X射线分选等先进技术，目标塑料分选率>95%。 
3.应选择低毒、无害的助剂分选废塑料。 
4.分选废水应集中收集处理，不得未经处理直接排放。 
5.采用密度分选工艺应有高浓度盐水处理方案和措施。

1-5.本项目聚酯纤维服装废布边角料入厂后需进行简单人工分拣，剔除沙石、金属、线头、杂布、非PET杂质，不涉及文件中的分选工艺。

相符

五、造粒和改性要求 
1.应采用节能熔融造粒技术。
2.造粒废气应集中收集处理。推荐使用真空全密闭废气收集体系收集废气。
3.推荐使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。废弃滤网、熔融残渣应收集处理。
4.再生PVC塑料企业宜使用钙/锌复合稳定剂等环保型助剂，减少铅盐稳定剂使用量。
5.应选用低毒、无害的改性剂、增塑剂、相溶剂等助剂进行改性，不得使用国家禁止的改性剂。

1-3.项目不涉及熔融造粒。

4.项目不涉及再生PVC塑料。

5.项目不使用助剂进行改性。

相符

六、资源综合利用及能耗 
1.塑料再生加工相关生产环节，每吨废塑料的综合电耗应低于500kW·h。 
2.废PET再生瓶片类企业及其他废塑料破碎、清洗、分选的企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗量低于1.5t。塑料再生造粒企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗低于0.2t。

1.项目年用电量约20万度，聚酯纤维服装废布边角料年用量为10005.176t，每吨废塑料综合电耗为20kW·h<500kW·h。

2.不涉及。
相符

七、环境保护要求 
1.废塑料再生利用企业应执行GB31572、GB8978、GB/T31962、GB16297和 GB14554。有相关地方标准的执行地方标准。 
2.收集到的清洗废水、分选废水、冷却水等，应根据废水污染物的情况选择分别处理或集中处理。废水处理应采用物化、生化组合处理工艺、膜处理等技术，减少药剂的使用和污泥的产生。 
3.再生利用过程中收集的废气应根据废气的性质，采用催化氧化、低温等离子、喷淋等处理技术。如再生利用过程的废气中含氯化氢等酸性气体，应增加喷淋处理设施，喷淋处理产生的污水按11.2执行。 
4.再生利用过程中产生的固体废物，属于一般工业固体废物的应执行GB18599；属于危险废物的交由有相关危险废物处理资质单位处理。
5.废水处理过程产生的污泥，企业可自行处理，或交由污泥处理企业处理。
6.不得随意丢弃不得在缺乏必要的环保设施条件下焚烧废弃滤网、熔融渣。
7.再生利用过程应进行减噪处理，执行GB12348。
8.应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。

1.项目按照相关标准执行实施。

2.项目冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排。

3.项目团粒废气经“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。团粒废气中不含氯化氢等酸性气体，喷淋废水循环使用，不外排。

4-6.项目废包装材料、分拣废料、喷淋沉渣委托专业回收公司回收处置；废活性炭、电捕焦油渣、废机油及废其包装桶、含油废抹布及手套暂存于危废间，委托有危险废物处理资质单位回收处置。
7.项目噪声经减振、 隔声、距离衰减后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）2类标准。

8.项目拟建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。

相符

4
《关于发布<废塑料加工利用污染防治管理规定>的公告》（环境保护部、国家发改委、商 务部2012年第55号）
禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm 的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋等）。

项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村鹅形山工业园4号，周边以工业厂房为主，50米范围内无居民点。

项目产品为聚酯纤维泡泡料，不涉及超薄塑料袋食品用塑料袋的生产；项目利用的塑料主要为 聚酯纤维服装废布边角料，不含危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋等）。

相符

废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料加工利用过程产生的滤网。

不涉及。

相符

5

《关于进一步加强塑料污染治理的工作方案》的通知（揭市发改（2020）1115号）
全面禁止废塑料进口。

推进资源化能源化利用。推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向塑料再生资源产业基地、“城市矿产”示范基地、大宗固体废物综合利用示范基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。培育一批符合废塑料综合利用行业规范条件的行业骨干企业，定期向社会发布。推进分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物能源化利用，支持鼓励废塑料裂解等新型资源化能源化利用技术应用。加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。

项目所用聚酯纤维服装废布边角料为市场购买的洁净废塑料，项目不使用进口废塑料，废塑料均来自国内收购。
相符

6
《关于联合开展“电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、 废家电拆解等再生利用行业清理整顿” 的通知》（环办土壤函[2017]1240 号）
主要任务：（“一）依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。主要包括：……加工利用‘洋垃圾’的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物……对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业予以关停。” 
项目主要从事聚酯纤维聚酯纤维泡泡料生产，生产原料来自揭阳，没有进口该通知中所列的“洋垃圾”。
相符

11、与广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的通知（粤发改能源〔2021〕368 号）、《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》相符性分析

根据广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的通知中附件新建“两高”项目管理工作指引，该实施方案所指“两高”行业，是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等8个行业，“两高”项目，是指“两高”行业生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序，年综合能源消费量1万吨标准煤以上的固定资产投资项目。本项目生产过程需使用电能等清洁能源，项目能源使用低于《通知》中1万吨标准煤，故不属于高耗能项目。

项目主要从事聚酯纤维聚酯纤维泡泡料生产，不属于《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》中的管理目录的相关行业。

综上所述，本项目符合广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的通知（粤发改能源〔2021〕368 号）、《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》的要求



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程组成
揭阳市揭东区新亨镇亨富化纤厂（个体工商户）年产聚酯纤维泡泡料10000吨项目位于揭阳市揭东区新亨镇硕和村鹅形山工业园4号，占地面积为1225m2，建筑面积为1225m2，主要从事聚酯纤维泡泡料生产，预计年产聚酯纤维泡泡料10000吨。项目北侧为林地，东侧为厂房和林地，南侧为厂房和宿舍，西侧为厂房（附图2）。项目工程主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等组成。项目工程组成详见表2-1。

表2-1工程主要建设内容一览表

工程类别

名称

建设内容

主体工程

生产车间
建筑面积1000m2
辅助工程
办公室

建筑面积25m2
宿舍
建筑面积200m2，一层
公用工程

供水系统
由市政供水管网供给

排水系统
采用雨污分流排水体制，生活污水经三级化粪池预处理达标后回用于厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排
供电系统
由市政供电网供给，主要为办公照明用电和生产用电
环保工程

废水治理

生活污水经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排
废气治理
团粒废气经收集后引至“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放
噪声治理

选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用减振、隔声、消声等治理措施，再经距离衰减
固废治理
生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；废包装材料、分拣废料、喷淋沉渣委托专业回收公司回收处置；废活性炭、电捕焦油渣、废机油及废其包装桶、含油废抹布及手套暂存于危废间，委托有危险废物处理资质单位回收处置
2、主要产品方案
表2-2主要产品及年产量

序号

产品名称

年产量
1

聚酯纤维泡泡料

10000t
3、主要原辅材料
表2-3 主要原辅材料及年用量

序号

名称
年用量
备注
1

聚酯纤维服装废布边角料

10005.176t
来源于揭阳市内服装厂裁剪等工序产生的聚酯纤维服装废布边角料
2
机油
0.01t
生产设备维护
①项目原辅料材料物质组成如下：
表2-4 项目原辅材料理化性质

材料名称
理化性质
聚酯纤维
俗称“涤纶”，是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，简称PET纤维。PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120oC，熔点254oC，热变形温度98oC（1.82MPa），分解温度353oC。易燃烧，无毒、无味。
②物料平衡分析
表2-5 物料平衡表

进料（t/a）
输出（t/a）
聚酯纤维服装废布边角料
10005.176
产品
聚酯纤维泡泡料
10000
/
/
废气
颗粒物
3.752
/
/
非甲烷总烃
0.423
/
/
固废

分拣废料
1.000518
合计

合计

10005.176
4、主要生产设备

项目主要生产设备详见下表。

表2-6主要生产设备

序号

设备名称

型号参数
数量
使用工序
1
团粒机
/
4台
团粒
2
吸粒机
/
4台
吸粒
3
料仓

容量0.5t
4台
储料
5、公用工程

（1）供电系统

项目由市政供电，可满足项目生产及生活需要，项目无备用发电机。
（2）给排水设计
1）给水系统
项目用水主要为员工生活用水和生产用水，总用水量为732.4t/a，由市政供水网供应。
①生活用水
项目员工10人，仅在厂区内住宿，参考广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中国家行政机构办公楼（有食堂和浴室）的先进值15m3/（人·a）计，则项目生活用水量为150t/a。
②冷却水
聚酯纤维服装废布边角料在团粒机中加热到略微熔融状态，需喷入少量冷水，进行冷却降温。生产过程中每再生100kg聚酯纤维需添加自来水3~5kg，本评价取4kg，则该冷却水约为400t/a，团粒工序所补充的水因受热全部以水蒸气形式挥发至空气中，无废水产生。

③喷淋水

项目设置一套9500m3/h的气旋塔处理团粒废气，喷淋水循环使用，不外排，但由于蒸发损耗会带走部分水分，需定期补充新鲜水，参考《环保设备设计手册—大气污染控制设备》喷淋塔设计液气比为1.0~3.0 L/m3废气，本评价取2.0 L/m3，则喷淋水量为304t/d（91200t/a）。由于喷淋过程中会有少量水因蒸发、飞溅等因素损失，损耗量参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中喷淋循环的补充系数，补充量为循环水量的0.1～0.3%，本评价取0.2%，则补充用水量为182.4t/a。
（2）排水系统

本项目采用雨、污分流排水体制，雨水排入雨水管网。

①生活污水
项目生活用水量为150t/a，产污系数按0.9计，则项目生活污水产生量为135t/a。生活污水经三级化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物用水标准后回用于厂区周边农田灌溉，不外排。
②喷淋水
项目喷淋水循环使用，不外排，定期补充新鲜用水。
[image: image11.png]HEEK: 7324

/«%ﬁﬁm
190 AT e
/«ﬁﬁ 400
Ok
o IR 182.4
182.4 n/.’:\‘,m7}<, 91200

DA EE
SAREER





图2-1 全厂水平衡图  单位：t/a
6、工作制度及人员规模

项目拟招聘员工10人，仅在厂区内住宿。

工作制度：一日两班制，每班工作8小时，全年工作300天。
7、平面布置

项目主要布置有生产车间、办公室和宿舍，生产车间内划分为生产区和分拣区，项目各区域分布间隔明确，合理布置，各功能区之间均布置道路，便于人员流动。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程图及主要污染源分析

本项目租赁已建成厂房进行生产，不需要进行主体建筑施工，因此，本评价不分析施工期的环境影响。

2、运营期工艺流程及产污环节分析
项目主要从事聚酯纤维泡泡料生产，具体生产工艺流程及产污环节如下所示：
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图2-2 聚酯纤维泡泡料生产工艺流程及产污环节
工艺流程简述：
分拣：从服装厂购进聚酯纤维服装废布边角料进厂后，利用人工将其中的沙石、金属、线头、杂布、非PET杂质剔除出来，保证原料纯净度。
团粒：将分拣后的原料投入团粒机中进行团粒，团粒机是利用多刀快速切割、连续搅拌、摩擦发热、急速冷却收缩原理，将聚酯纤维废布料制造成颗粒。废布料进入团粒机，被刀片切断，由于刀片在切割过程中与布条摩擦生热，废布条会呈现沾粘状，同时，废布条受热后会产生一些有机废气，项目购置团粒机有加水冷却装置，团粒机温度控制在100oC左右低于聚酯纤维的熔点，不会发生物料的大量分解。当团块开始大量形成时，立即供水，冷水遇到热的物料，迅速气化，带走物料表面热量，这样使物料表面急剧冷却收缩，在团粒机内搅拌装置的作用下形成团粒。

吸粒：团粒机出料后通过吸粒机将其吸入料仓中进行储存，由于原料经团粒加工后，最终形成大小不均、无固定规则的不规则团状颗粒，因此，在吸粒过程中无粉尘产生。
包装：料仓下方设有出料管道，并通过阀门控制，将包装袋套在料仓的出料管道口上并紧固，出料时打开阀门，产品通过管道直接进入包装袋，由于产品为大小不均、无固定规则的不规则团状颗粒，因此，在出料过程中无粉尘产生。
产污环节分析：
本项目运营期产污情况详见下表。

表2-7 项目运营期主要产污环节及污染物对照表

类别
污染源
污染物

废水

生活污水
CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP
废气
团粒废气
颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
噪声

设备运行
机械噪声
固体废物
员工生活
生活垃圾
原料拆包、产品包装
废包装材料
分拣过程
分拣废料
废气处理设施
喷淋沉渣、废活性炭、电捕焦油渣
设备维护保养

废机油及废其包装桶、含油废抹布及手套


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、地表水环境质量现状

本项目周边主要水体为榕江北河（汤南至吊桥河下2公里段），根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环[2011]14号），榕江北河（汤南至吊桥河下2公里段）水质目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

为了了解榕江北河水环境质量现状，本评价引用《2025年广东省揭阳市生态环境质量公报》中对区域地表水环境质量情况进行评价。
揭阳市水环境质量实现了突破：一是全市11个国、省考断面优良率81.8%达历史最优水平；二是国考重点攻坚地都断面水质连续两年都提升一个类别（Ⅳ类→Ⅲ类→Ⅱ类），为“十三五”以来最好水平。

40个监测断面中，水质达标率为85%，比去年上升2.5个百分点；优良率为70.0%，比去年上升7.5个百分点；劣于Ⅴ类水质占2.5%（为惠来县入海河流资深村一桥），比去年下降2.5个百分点。

总体来说，随着揭阳市采取积极有效的水污染整治措施，揭阳市地表水水质逐年改善。
2、环境空气质量现状
根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护-规划（2007-2020）>的批复》（揭府函[2008]103号），项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准。

（1）环境空气质量达标区判定
为了评价项目所在区域的环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本评价引用《揭阳市生态环境监测年鉴（2025年）》中的数据，监测数据见表3-1。
表3-1 环境空气质量监测结果

污染物

年评价指标

评价标准（μg/m3）
现状浓度（μg/m3）
占标率（%）

达标情况

SO2
年平均浓度
60
8
13.3
达标

NO2
年平均浓度

40
18
45
达标

CO

24h均值第95位百分数浓度

4000

900

22.5
达标

O3
日最大8h均值第90百分位数浓度

160

141

88.1
达标

PM10
年平均浓度

60
44
73.3
达标

PM2.5
年平均浓度

30
25
83.3
达标

综上所述，根据《揭阳市生态环境监测年鉴（2025年）》中的数据，揭阳市各区域环境空气质量六项污染物均达标，项目所在地区域环境空气质量良好，所在区域环境空气为达标区。

（2）特征污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。
由于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中没有非甲烷总烃和臭气浓度标准限值，且广东省未颁布环境空气质量标准，故不进行环境质量现状监测。为了解项目特征污染物总悬浮颗粒物的质量现状，本评价总悬浮颗粒物委托深圳市安鑫检验检测科技有限公司于2026年9月24日~26日对项目所在区域的大气环境质量进行检测，监测点位基本情况表3-2，监测结果见表3-3，检测报告详见附件5。
表3-2 监测点位基本信息

监测点名称
监测因子
相对厂址方位
相对厂界距离/m
军埔
TSP
西北
3340
表3-3 特征污染物环境质量现状监测结果表

监测点位
监测因子
监测结果
标准限值
单位
2026.9.24
2026.9.25
2026.9.26
G1军埔
总悬浮颗粒物
0.166
0.196
0.168
0.3
mg/m3
由上表监测结果可知，总悬浮颗粒物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准的日平均浓度限值要求，说明评价区域内的环境空气质量现状良好。
3、声环境质量现状

根据《揭阳市生态环境局关于印发<揭阳市声环境功能区划（修编）>的通知》（揭市环〔2025〕56号），项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

本项目厂界外周边50m范围内没有声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。
4、生态环境质量现状
本项目租用已建成厂房，不涉及新增用地。

5、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，污染影响类建设项目原则上不开展地下水和土壤环境的环境质量现状调查。项目租赁已建成厂房进行建设，厂区范围内已做好地面硬底化防渗处理（附图12），产生的污染物不会与土壤直接接触，无进入土壤、地下水环境污染途径，因此，无需进行土壤、地下水环境质量现状监测。
6、电磁辐射环境质量现状

本项目不属于电磁辐射类项目，无电磁辐射影响，故无需开展监测与评价。

	 环境

保护

目标
	1、大气环境
本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境

项目所在区域处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，不属于生态环境保护区，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、水污染物排放标准

项目生活污水经三级化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物用水标准后回用于厂区周边农田灌溉，不外排。
表3-4 项目生活污水执行标准  单位：mg/L，pH除外
污染物
pH
CODcr
BOD5
NH3-N

SS

TP
《农田灌溉水质标准》中旱地作物用水标准
5.5~8.5

≤200

≤100

---
≤100

---
2、大气污染物排放标准
项目团粒工序产生的颗粒物、非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值，颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃的无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级厂界标准值。
表3-5 项目大气污染物排放执行标准  单位：mg/m3

执行标准

污染物名称

排放

方式

排放限值

污染物排放监控位置
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中排放限值
非甲烷总烃

有组织

60
生产设施排气筒

颗粒物
20
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中排放限值
颗粒物
无组织

1.0
厂界

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
臭气

浓度

有组织

2000（无量纲）
生产设施排气筒
无组织

20（无量纲）
厂界

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
NMHC
厂区内无组织

6（监控点处1小时平均浓度值）

在厂房外设置监控点
20（监控点处任意一次浓度值）

3、噪声排放标准
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：Leq（dB（A））

类别
噪声限值

昼间

夜间

2类

60
50
4、固体废物控制标准
固体废弃物执行《中华人民共和国生态环境法典》《广东省固体废物污染环境防治条例》；一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的规定。

	总量

控制

指标
	①水污染物总量控制指标

项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用于厂区周边农田灌溉，不外排；冷却水全部蒸发损耗；喷淋水循环使用，不外排。故项目无需申请废水污染物总量控制指标。

②大气污染物总量控制指标

根据《广东省人民政府办公厅印发广东省关于进一步深化投融资体制改革若干举措的通知》（粤府办〔2025〕8号），挥发性有机废气新增年排放量大于0.1吨，需由生态环境主管部门核查总量指标。
项目排放的废气中主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），本次评价建议大气污染物排放总量控制指标为VOCs：0.21t/a。
③固体废物总量控制指标

项目固体废物均按照要求进行管理，不外排，故无需申请固体废物总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目租赁已建厂房进行生产，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工环境影响问题。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水
（1）废水排放源强

①生活污水

项目员工10人，仅在厂区内住宿，则生活用水量参考广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中国家行政机构办公楼（有食堂和浴室）的先进值15m3/（人·a）计，则项目生活用水量为150t/a，产污系数按0.9计，则项目生活污水产生量为135t/a。

项目生活污水经三级化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物用水标准后回用于厂区周边农田灌溉，不外排。项目生活污水产排情况详见下表。
表4-1 生活污水产排情况一览表
生活污水量（t/a）
污染物

CODcr

BOD5
NH3-N
SS

TP
135
产生浓度（mg/L）

250
150
30
150
5
产生量（t/a）
0.0338
0.0203
0.00405
0.0203
0.000675
经三级化粪池预处理后
回用浓度（mg/L）
200
90
25
50
3
回用量（t/a）
0.027
0.0122
0.00338
0.00675
0.000405
②冷却水
聚酯纤维服装废布边角料在团粒机中加热到略微熔融状态，需喷入少量冷水，进行冷却降温。生产过程中每再生100kg聚酯纤维需添加自来水3~5kg，本评价取4kg，则该冷却水约为400t/a，团粒工序所补充的水因受热全部以水蒸气形式挥发至空气中，无废水产生。

③喷淋水

项目设置一套9500m3/h的气旋塔处理团粒废气，喷淋水循环使用，不外排，但由于蒸发损耗会带走部分水分，需定期补充新鲜水，参考《环保设备设计手册—大气污染控制设备》喷淋塔设计液气比为1.0~3.0 L/m3废气，本评价取2.0 L/m3，则喷淋水量为304t/d（91200t/a）。由于喷淋过程中会有少量水因蒸发、飞溅等因素损失，损耗量参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中喷淋循环的补充系数，补充量为循环水量的0.1～0.3%，本评价取0.2%，则补充用水量为182.4t/a。
（2）废水污染防治措施可行性分析

项目生活污水产生量为135t/a，根据广东省地方标准《用水定额 第1部分：农业》（DB44/T1461.1-2021）可知，项目属于GFQ6粤东沿海潮汕平原蓄引灌溉用水定额分区，参照种植叶菜类的水文年75%通用值地面灌用水定额，叶菜类种收期分为春种夏收、夏种秋收、冬种春收三个阶段，本项目取平均值122m3/亩，计算得本项目生活污水需约1.1亩叶菜类蔬菜种植地即可消纳。

建设单位已签订生活污水消纳协议（附件4），农田位于项目东北侧161m处，其面积约为4亩（附图3），则需灌溉的水量为488m3/a，能够满足生活污水消纳的要求。项目拟设一个容积为3 m3暂存罐，以贮存处理设施事故或存储下雨天暂存的农灌用水。项目生活污水产生量为0.45m3/d，故暂存罐足够存储项目5~6天产生的生活污水，满足应急需要。故项目生活污水回用周边农作物灌溉是可行的。
（3）监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）可知，项目生活污水经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉，不外排，冷却水全部蒸发损耗，喷淋水循环使用，不外排，因此，本项目无需开展废水监测。

2、废气

（1）废气源强核算

①绒尘

团粒过程聚酯纤维服装废布边角料在高速旋转的刀刃撕碎过程将产生一定量的绒尘，主要污染物为颗粒物，绒尘主要产生在初期废布料撕碎过程，但随即也在高温过程至半塑化状态，与其他聚酯纤维料粘连，且在团粒即将完成时，团粒机内将喷淋自来水，可进一步抑制绒尘外逸。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”的“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”的产污系数，相关产污系数如下表所示：
表4-2 4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表
工段名称
原料

名称
产品

名称
工艺

名称
规模

等级
污染物指标
单位
产污系数
/
废布/废纺织品

碎布料
粉碎
所有

规模
废气
颗粒物
克/吨-原料
375
项目聚酯纤维服装废布边角料进厂后要先进行人工分拣以剔除其中的废料后再进行投入团粒机进行团粒生产，根据建设单位提供的资料，聚酯纤维服装废布边角料使用量为10005.176t/a，分拣废料量约为原料量的0.01%，故经过人工分拣后的聚酯纤维服装废布边角料量为10004.175t/a，则颗粒物产生量为3.752t/a。
②有机废气
项目聚酯纤维服装废布边角料主要成分为聚酯纤维，俗称“涤纶”，是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，简称PET纤维。聚酯纤维热变形温度为98oC，熔点254oC，分解温度353oC。项目团粒加工温度控制在100oC左右，未达到其分解温度，无分解废气产生。但聚酯纤维服装废布边角料在受热情况下，原料中残存未聚合的单体会挥发至空气中，从而形成有机废气，以非甲烷总烃计。
由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”的“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”无废PET的挥发性有机物产污系数，因此另参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“2822涤纶纤维制造行业系数手册”，该手册涵盖涤纶纤维制造行业原料、各种工艺及规模的生产的涤纶长丝、涤纶短纤、再生涤纶长丝、再生涤纶短纤，同时再生涤纶行业的兴起与发展，首次将再生涤纶纤维纳入其中。故本项目废PET团粒挥发性有机物的相关产污系数如下表所示：
表4-3 42822涤纶纤维制造行业系数表
工段名称
产品

名称
原料

名称
工艺名称
规模

等级
污染物指标
单位
产污系数
/
再生涤纶短纤
废旧聚酯瓶片
干燥—熔融—过滤—纺丝—集束—牵伸—卷曲—定型—切断
所有

规模
废气
挥发性有机物
克/吨-产品
42.28
根据建设单位提供的资料，项目年产聚酯纤维泡泡料10000t，则非甲烷总烃产生量为0.423t/a。

③臭气浓度
项目团粒工序除了会产生有机废气外，同时会伴有轻微异味产生，以臭气浓度表征，由于臭气浓度的发生比例与操作温度、原料性能等诸多因素有关，较难进行准确定量计算，本次评价不做定量分析。臭气浓度随有机废气一起收集经“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排气筒排放。臭气浓度产生量较少，有组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）中表2恶臭污染物排放标准值的要求，臭气浓度无组织排放部分覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小，通过加强管理，该类异味对周边环境的影响不大，无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的要求。

项目团粒废气经半密闭集气罩收集后引至“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。
参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中“表3.3-2废气收集集气效率参考值”：
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由上表可知，“半密闭型集气设备（含排气柜）--污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况：1、仅保留1个操作工位面；2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面（敞开面控制风速不小于0.3m/s）”的收集效率为65%，项目拟在每台团粒机的废气产污点设置半密闭集气罩，仅保留1个操作工位面或物料进出口，控制风速为0.6m/s，废气在抽吸气流的作用下被收集，因此，本项目团粒废气的收集效率可达到65%。
项目拟在每台团粒机的产污口设置1个半密闭集气罩，仅保留1个操作工位面或物料进出口。按照《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编；ISBN 978-7-122-15351-7）中有关公式，结合本项目的设备规模，半密闭集气罩风量按照以下公式计算：

Q=3600Fvβ
其中：Q：风量，m3/s； 

F：操作口实际开启面积，m2； 

v：—操作口处空气吸入速度，m/s； 
β：安全系数，一般取1.05~1.1。

本项目设备集气罩如下表：

表4-4 项目集气罩风量核算表
设备

数量（台）
集气罩尺寸（m）
控制风速（m/s）

安全系数

单个集气罩风量（m3/h）

总风量（m3/h）
团粒机

4
0.9×0.9
0.6
1.1
1924.56
7698.24
考虑漏风及风压损失情况，同时根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中要求，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，项目废气处理设施设计风量取9500m3/h。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”可知，碎布料末端治理技术采用喷淋塔对颗粒物的处理效率为75%，参考《大气污染物综合排放标准详解》中“表4-32电除尘类最佳实用技术基本性能”可知，电除尘器的除尘效率为95~99%，本评价按95%计，故本评价颗粒物综合处理效率取98%。参考《广东省家具制造行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环[2013]79号）中对有机废气治理设施的治理效率可知，吸附法处理效率为50～80%，项目采用二级活性炭吸附装置，第一、二级活性炭吸附装置处理效率均取65%，故本评价有机废气综合处理效率取80%。
综上所述，项目废气产生及排放情况详见表4-5。
表4-5 项目废气产排情况一览表

产排情况

污染源

团粒
污染物

颗粒物
非甲烷总烃
臭气浓度
产生量（t/a）

3.752
0.423
少量
有组织
收集效率（%）
65
产生量（t/a）
2.439
0.275
少量
风量（m3/h）

9500
产生速率（kg/h）
0.508
0.0573
/
产生浓度（mg/m3）
53.474
6.0316
/
废气治理措施

气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置

处理效率（%）

98
80
/
排放量（t/a）

0.0488
0.055
少量
排放速率（kg/h）

0.0102
0.0115
/
排放浓度（mg/m3）
1.0737
1.211
/
无组织
排放量（t/a）

1.313
0.148
少量
排放速率（kg/h）

0.274
0.0308
/
年排放时间（h）

4800

排放口编号

DA001

（2）大气排放口信息
表4-6 项目有组织排放口基本信息一览表

编号
名称
污染物种类
排气筒底部中心坐标（经纬度）
排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃
排放口类型
X

Y

DA001
团粒废气排放口
颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
116.2824
23.6423
15
0.6
常温
一般排放口
执行标准
颗粒物、非甲烷总烃：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；

臭气浓度：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值
（3）污染物排放量核算
①有组织排放量核算

表4-7大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

1

DA001

颗粒物
1.0737
0.0102
0.0488
2
非甲烷总烃
0.0115
0.0115
0.055
3
臭气浓度
/
/
少量
一般排放口合计

颗粒物
0.0488
非甲烷总烃
0.055
臭气浓度
少量
有组织排放总计
颗粒物
0.0488
非甲烷总烃
0.055
臭气浓度
少量
②无组织排放量核算

表4-8 大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1
团粒
颗粒物
加强管理
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）

1.0
1.313
2
非甲烷总烃
/
/
0.148
3
臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
20（无量纲）

少量
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物
1.313
非甲烷总烃
0.148
臭气浓度
少量
③大气污染物年排放量核算

表4-9 大气污染物年排放量核算表（有组织+无组织）
序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

颗粒物
1.362
2

非甲烷总烃
0.203
3
臭气浓度
少量
（4）废气治理措施可行性分析

①气旋塔
气旋净化塔属于微分接触逆流操作，塔内以水流涡旋作为气液接触的基本构件，采用多管涡旋的形式，在涡旋的上下方形成负压层和正压层，当气流从正压层流向负压层，并经过气液混动的旋涡管，含尘气体与吸收液发生激烈碰撞，从而把尘粒吸附到液体中。净化设备的气液逆流操作，混合气体由塔底气体入口进入塔内，配合逆流式吸收液的雾化喷淋洗涤，使气液混合效率提高至90%~95%，最后从脱水层除雾后，经塔顶气体出口排出。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中附录A的“表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知，喷淋降尘为可行性技术。
②电捕焦油器
电捕焦油器是利用高压直流电场实现颗粒物的荷电与静电捕集，含尘气体进入设备后，电晕极与沉淀极之间几万伏的高压直流电场使气体分子电离，产生大量电子和离子；这些带电粒子与焦油雾滴、粉尘颗粒碰撞，让颗粒带上电荷；随后带电颗粒在电场力作用下向沉淀极迁移、吸附并聚集成液膜，靠重力流入底部收集装置，净化后的气体从顶部排出。
③二级活性炭吸附装置
活性炭吸附法是用固体吸附剂吸附处理废气中有害气体的一种方法。工作原理：气体由风机提供动力，正压进入活性炭吸附床，由于活性炭固体表面 上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 

活性炭可吸附空气中的有机溶剂和恶臭气体，从而起到净化气体的作用。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性，把低浓度、大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。活性炭吸附的主要优点：吸附效率较高，维护方便、能够同时处理多种混合废气。 

参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中附录A的“表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知，活性炭吸附为可行性技术。
项目活性炭吸附装置的设计参数如下表：
表4-10 活性炭吸附装置设计参数一览表

参数项目
设计参数
设计风量

9500m3/h

单层炭层尺寸（m）
1.3×1.1×0.6
层数

2层
过滤风速（m/s）
0.923
停留时间（s）
0.650
活性炭类型

蜂窝状
活性炭碘值（mg/g）
650
活性炭密度（kg/m3）
350
活性炭填充量（m3）

1.716
单台活性炭箱装炭量（t）
0.601
二级活性炭吸附装置总装炭量（t）

1.202
注：1、计算公式：①过滤风速=设计风量/过滤面积；②吸附停留时间=炭层厚度/过滤风速。
    2、根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》（粤环函﹝2023﹞538号）的相关技术要求，采取蜂窝状活性炭吸附时，气体流速低于1.2m/s，填装厚度不小于300 mm，活性炭选用碘值不小于650mg/g。 
项目废气经气旋塔处理后温度可降至40oC以下，且气旋塔自带除雾功能，可控制废气的相对湿度低于80%，能满足《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023修订版）中活性炭吸附技术的关键指标控制要求。 
综上，本项目采用的废气处理设施是可行的。
（5）非正常工况情况

  非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理装置故障，造成废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-11 所示。

表4-11 非正常工况排气筒排放情况表
序号

污染源

污染物名称

非正常排放原因

非正常排放浓度/（mg/m3）
非正常排放速率/（kg/h）
单次持续时间/（h）

年发生频次/（次）

应对措施

1
DA001
颗粒物
“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”故障
53.474
0.508
1

1

产污设备立即停止生产，进行检修

2
非甲烷总烃
6.0316
0.0573
3
臭气

浓度
/
/
为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

（6）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），制定本项目废气监测计划如下：

表4-12 项目废气监测计划表
类别
污染源类别

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

废气
有组织

团粒废气排放口（DA001）
颗粒物
1次/半年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值
非甲烷总烃
1次/半年
臭气

浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值
无组织
厂界

颗粒物
1次/年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值
臭气

浓度
1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中新扩改建项目二级标准
厂区内
NMHC
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
（7）大气环境影响分析结论

项目团粒废气经收集后引至“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放可满足可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值，非甲烷总烃有组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，臭气浓度排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值和表1厂界标准值中新扩改建项目二级标准。
项目所在区域属于环境空气达标区，厂界外500m范围内无大气环境敏感目标，本项目采取上述废气治理措施后，可确保废气达标排放，对周围环境影响较小。




	
	3、噪声

（1）噪声源强分析

项目运营期主要噪声源主要来源于机械设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间，项目运营期噪声产排情况详见表4-13。
表4-13 项目室内噪声设备情况一览表

序号
建筑物名称
声源名称
数量/台
声源源强
声源控制措施
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声声压/dB(A)
声功率级/dB(A)
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离
1

生产车间

团粒机1
1

75

选用低噪声设备、 基础  减振
12.54
9.40
21.24
5.55
53.03
55.53
48.46
60.11
日工作16小时

26
20.37
22.66
16.06
26.67
1

2

团粒机2
1

75
13.49
8.99
20.30
5.97
52.40
55.93
48.85
59.48
26
19.78
23.01
16.43
26.14
1
3

团粒机3
1

75
14.60
8.49
19.19
6.46
51.71
56.42
49.34
58.79
26
19.14
23.45
16.90
25.54
1
4

团粒机4
1

75
14.95
8.34
18.84
6.62
51.51
56.58
49.50
58.59
26
18.95
23.59
17.05
25.37
1
5

吸粒机1
4

75
16.01
7.87
17.78
7.09
50.91
57.08
50.00
57.99
26
18.39
24.04
17.53
24.84
1
6

吸粒机2
4

75
15.89
7.92
17.89
7.04
50.98
57.02
49.95
58.05
26
18.45
23.99
17.47
24.90
1
7

吸粒机3
4

75
16.21
7.78
16.52
7.17
50.81
57.18
50.64
57.88
26
18.29
24.13
18.13
24.75
1
8

吸粒机4
1

75
16.36
7.71
15.10
7.24
50.72
57.26
51.42
57.80
26
18.21
24.20
18.87
24.68
1
表4-14 项目室外噪声设备情况一览表

序号
声源名称
数量/台
声源源强
声源控制措施
运行时段
声功率级/dB(A)
1
风机
1台
85
选用低噪声设备、 基础减振
日工作16小时




	
	（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下面公式近似求出。
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式中：Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； 

Lp2：靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； 

TL：隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
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图4-1  室内声源等效为室外声源图例

按下面公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1（T）：靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)； 

Lplij：室内j声源的A声压级，dB(A)； 

N：室内声源总数。

在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 

[image: image17.png]L,,(T)=L,,(1)-(TL,+6)




式中：Lp2i（T）：靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）：靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB 

TLi：围护结构i倍频带的隔声量，dB。 

然后按下面式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw：中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）：靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S：透声面积，m2。 

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

2）室外声源在预测点产生的声级计算模型

对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减，如果声源处于半自由声场，且已知声源的倍频带声功率级（Lw），将声源的倍频声功率级换算成倍频带声压级计算公式为：
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式中：Lp（r）：预测点处声压级，dB； 

Lw：由点声源产生的倍频带声功率级，dB； 

r：预测点距声源的距离。 

3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg：建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T：用于计算等效声级的时间，s； 

N：室外声源个数； 

ti：在T时间内i声源工作时间，s； 

M：等效室外声源个数； 

tj：在T时间内j声源工作时间，s。 

根据上述预测模式及预测参数，预测出本项目建成运行时，各向厂界的噪声贡献值预测结果见下表所示。
表4-15 厂界噪声预测结果 单位：dB（A）
预测位置

贡献值

标准值

达标情况

昼间

夜间
昼间

夜间
厂界东侧

37.79
37.79
60
50
达标

厂界南侧

44.56
44.56
60
50
达标

厂界西侧

49.78
49.78
60
50
达标

厂界北侧

45.14
45.14
60
50
达标

根据噪声预测分析，本项目各噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，经过几何发散衰减和距离衰减，各厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），且项目周围50m范围内无环境敏感目标，故项目对周围声环境影响较小。

（3）噪声污染防治措施

项目采取以下降噪措施，以降低运营期间对周边声环境的影响：

①选用低噪声设备，从源头控制噪声。

②在噪声源控制方面，对机械设备基础进行减振、隔声等治理措施；

③合理布置车间内设备，将使高噪声设备尽可能远离厂界，避免设备之间的噪声叠加影响。

④定期对生产设备进行维护保养，确保各部件正常运转，若出现异常噪声，立即停止相关工序作业。

（4）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下：

表4-16 项目噪声监测计划表

类别
监测点位

监测项目

监测频率

执行标准
噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季度，昼、夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

4、固体废物

（1）固体废物产生情况

本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

1）生活垃圾
根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为0.5~1.0kg/人·d，本项目员工10人，仅在厂区内住宿，生活垃圾产生量按1kg/d·人计，则项目生活垃圾产生量为3t/a，集中收集后，统一交由环卫部门处理。

2）一般工业固体废物
①废包装材料
项目原料拆包、产品包装过程中会产生废包装材料，产生量约为1t/a，收集后委托专业回收公司回收处置。

②分拣废料
项目人工分拣过程中会产生少量废料，主要为沙石、金属、线头、杂布、非PET杂质，废料约为原料量的0.01%，则废料产生量为1.000518t/a，收集后委托专业回收公司回收处置。

③喷淋沉渣
项目采用气旋塔处理团粒工序产生的颗粒物，会产生喷淋沉渣，需定期清理。沉渣产生量按照废气处理设施颗粒物处理量计算（不含水），根据废气工程分析可知，沉渣产生量为1.829t/a，经脱水后含水率约60%，则喷淋沉渣产生量为1.829/（1-60%）=4.573t/a，收集后委托专业回收公司回收处置。

3）危险废物

①废活性炭
项目采用二级活性炭吸附装置处理团粒工序产生的有机废气，根据废气工程分析，本项目有机废气收集量为0.275t/a，本项目二级活性炭处理效率为80%，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》 “表3.3-3废气治理效率参考值”，活性炭吸附比例建议取值15%。本项目有机废气去除量为0.22t/a，则理论活性炭使用量为1.467t/a。

根据表4-10可知，本项目二级活性炭装置装炭量为1.202t/a，项目活性炭每半年更换一次，每年更换2次，活性炭实际使用量2.404t/a，大于理论活性炭使用量1.467t/a，项目活性炭使用量可满足有机废气的吸附要求。项目废活性炭产生量为：更换活性炭量+吸附的废气量=2.404+0.22=2.624t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49非特定行业类别，代码：900-039-49。更换的废活性炭储存在危废间，委托有危险废物处理资质单位回收处置。

②电捕焦油渣
项目采用“气旋塔+电捕焦油器”处理团粒工序产生的颗粒物，颗粒物被高压电场高效捕集后，在设备底部汇集形成电捕焦油渣，需定期清理。根据废气工程分析可知，电捕焦油渣产生量为0.579t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液类别，废物代码为900-007-09，暂存于危废间，委托有危险废物处理资质单位回收处置。
③废机油及其包装桶
项目设备运行过程需定期进行维护保养，即定期更换废机油，机油在设备内循环使用，会有少量的损耗，损耗按20%计，半年对机油更换一次，每次补充添加机油0.005t，则废机油产生量约为0.008t/a，机油采用10kg桶装形式包装，年用机油0.01吨，产生1个机油桶，单个重约2kg，则产生量为0.002t/a，因此，废机油及其包装桶，产生量为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿油废物类别，废物代码为900-249-08，暂存于危废间，委托有危险废物处理资质单位回收处置。

④含油废抹布及手套

项目设备维护保养过程会产生少量含油废抹布及手套，产生量约为0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版） 中的HW49其他废物类别，代码为900-041-49，暂存于危废间，委托有危险废物处理资质单位回收处置。

表4-17 项目生活垃圾和一般工业固体废物产生及处置情况一览表

序号

产生环节

固废名称

属性

物理

性状

产生量（t/a）
利用处置方式和去向

利用或处置量（t/a）
1

员工生活

生活垃圾

生活

垃圾

固态

3
环卫部门

3
2
原料拆包、产品包装
废包装材料
一般

固废
固态
1
专业回收公司处置
1
3

分拣过程

分拣废料
固态

1.000518
1.000518
4
废气处理设施
喷淋沉渣
固态
4.573
4.573
表4-18项目危险废物产生及处置情况一览表

序号

产生

环节
危险废物名称
危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）
形态

有害成分
危险特性

污染防治措施

1
废气处理设施
废活性炭
HW49
900-039-49
2.624
固态
有机物
T 
暂存于危废间，委托有危险废物处理资质单位回收处置

2
废气处理设施
电捕焦油渣

HW09
900-007-09

0.579
固态
有机物
T
3
设备维护保养
废机油及废其包装桶
HW08
900-249-08
0.01
固态
机油
T，I
4
设备维护保养
含油废抹布及手套
HW49
900-041-49
0.005
固态
机油
T/In
（2）处置去向及环境管理要求

1）生活垃圾

统一收集，交由环卫部门统一处理。
2）一般工业固体废物
对于一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，提出如下环保措施：
①为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

②为加强监督管理，贮存、处置场应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。
③贮存、处置场的使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

④贮存、处置场地的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及相关资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
3）危险废物

为保证危废暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮运 运输技术规范》（HJ2025-2012），项目危险废物的暂存场所设置情况如下表：

表4-19项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置
占地

面积

贮存

方式

贮存能力

贮存

周期

1
危废暂存间
废活

性炭
HW49

900-039-49

厂区内
5m2
桶装密封贮存
5t
1年
2
电捕焦油渣
HW09
900-007-09
1年
3
废机油及废其包装桶
HW08

900-249-08

1年

4
含油废抹布及手套

HW49

900-041-49

密封

袋装
1年

危废暂存间应达到以下要求：

①采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。

②危险废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。

③收集危险废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。

④危险废物暂存间内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。

⑤危险废物暂存间暂存的危险废物定期运至有关部门处置。
⑥室内做积水沟收集渗漏液，集水沟设排积水泵坑。

⑦危险废物暂存间内地面、裙角和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要危险废物相容。

⑧建立档案制度，对暂存的危险废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案，并长期保存。建立定期巡查，维护制度。

总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。
5、地下水、土壤

项目生活污水经处理后回用厂区周边农田灌溉，不外排，厂区内的污水管网所在地面已经做好底部硬化措施，定期对用水及排水管网进行测漏检修，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经配套的处理措施处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；项目仓库、一般固废暂存间和危废暂存间均做好防流失、防扬散、防渗漏措施，因此可防止污染物泄露下渗到土壤和地下水。
综上所述，项目所在厂房建筑物已建成，用地范围内的厂区地面已全部采用水泥硬化地面，并做好各类防腐防渗措施，因此，项目用地范围内不存在地下水、土壤环境污染途径污染源，也不会对地下水、土壤环境造成明显影响。

6、生态环境影响
项目租赁已建厂房，不涉及新增用地，其用地范围内不涉及生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。
7、环境风险分析

（1）环境风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）附录C，Q按下式进行计算：

[image: image21.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

¼

+

+

=

2

2

1

1


式中：q1、q2...... qn：每种危险物质的最大存在量，t；
Q1、Q2...... Qn：每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，本项目环境风险物质为机油、危险废物。

则本项目涉及的危险物质及最大储存量见下表。

表4-20 项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量

危险物质名称
厂区最大储存量qn（t）
临界量Qn（t）
qn /Qn
机油
0.01
2500
0.000004
危险废物
5
100
0.05
Q
0.0500
注：①机油临界量参考导则中附录B的表B.2中的油类物质临界量；

②危险废物临界量参考导则中附录B的表B.2中的其他风险物质临界量推荐值中的危害水环境物质（急性毒性类别1）100t。
由上表可知，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0500<1，故项目风险潜势为“Ⅰ”，只需开展简单分析。
（2）环境风险识别与分析

项目环境风险因素具体识别如下表：

表4-21 项目环境风险识别表

风险单元
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
废气处理设施

颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
废气超标排放
大气
危废暂存间
危险废物
泄露
地表水、地下水、土壤
仓库
机油
泄露、火灾
大气、地表水、土壤

厂区内
消防废水、CO、烟尘
火灾

大气、地表水
（3）环境风险防范措施
1）废气事故性排放防范措施

定期安排专业人员对废气处理设施进行检修，发现问题及时检修。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的敏感点产生不良影响，并立即请有关的技术人员进行维修。

2）危废暂存间泄漏防范措施

①危废暂存区根据危险废弃物的种类设置相应的收集容器分类存放；

②门口设置台账作为出入库记录；

③专人管理，定期检查防渗层和收集容器的情况；

④危险暂存间要做好防雨、防渗、防腐措施，加强对危废间的管理，危废间应设置为混凝土硬质地面，并应设围堰。

3）物料泄露风险防范措施 

①机油需存放在仓库内，并由专人管理，做好日常出入库登记。并定期检查材料储存的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄露；

②卸料及搬运时要轻拿轻放，以免损坏包装，引起泄漏；

③仓库内原料应根据品种不同分类分处存放，严禁混合存放； 

④做好防渗、防腐措施，同时仓库门口设置墁坡。

4）火灾事故环境风险防范措施

①在生产车间明显位置张贴禁用明火的告示。 

②配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，严禁在车间内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。 

③发生安全事故时有相应安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，定期培训工作人员防火技能和知识。 

④在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住门口和厂界围墙有泄漏的地方，发生应急事故时产生的废水能截留在车间内，以免废水对周围环境造成二次污染。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	团粒废气排放口（DA001）
	颗粒物、非甲烷总烃
	经“气旋塔+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值

	
	厂界
	颗粒物
	加强通风
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值中新扩改建项目二级标准

	
	厂区内
	NMHC
	加强废气收集，减少无组织逸散
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP
	经三级化粪池预处理达标后回用厂区周边农田灌溉
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物用水标准

	声环境
	机械设备
	等效A声级
	选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用减振、隔声、消声等治理措施，再经距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；废包装材料、分拣废料、喷淋沉渣委托专业回收公司回收处置；废活性炭、电捕焦油渣、废机油及废其包装桶、含油废抹布及手套暂存于危废间，委托有危险废物处理资质单位回收处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区地面全面硬化，采取源头控制和分区防控防渗措施，各区硬化地面需定期检查修复，加强管理确保污染物治理设施稳定运行，各类污染物达标排放。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	（1）废气事故性排放防范措施

定期安排专业人员对废气处理设施进行检修，发现问题及时检修。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的敏感点产生不良影响，并立即请有关的技术人员进行维修。

（2）危废暂存间泄漏防范措施

①危废暂存区根据危险废弃物的种类设置相应的收集容器分类存放；

②门口设置台账作为出入库记录；

③专人管理，定期检查防渗层和收集容器的情况；

④危险暂存间要做好防雨、防渗、防腐措施，加强对危废间的管理，危废间应设置为混凝土硬质地面，并应设围堰。

（3）物料泄露风险防范措施 

①机油需存放在仓库内，并由专人管理，做好日常出入库登记。并定期检查材料储存的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄露；

②卸料及搬运时要轻拿轻放，以免损坏包装，引起泄漏；

③仓库内原料应根据品种不同分类分处存放，严禁混合存放； 

④做好防渗、防腐措施，同时仓库门口设置墁坡。

（4）火灾事故环境风险防范措施

①在生产车间明显位置张贴禁用明火的告示。 

②配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，严禁在车间内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。 

③发生安全事故时有相应安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，定期培训工作人员防火技能和知识。 

④在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住门口和厂界围墙有泄漏的地方，发生应急事故时产生的废水能截留在车间内，以免废水对周围环境造成二次污染。

	其他环境

管理要求
	无


六、结论
	本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在生产过程中加强环境设施管理，保证各项污染物达标排，则项目对周围环境影响不明显。
因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	1.362t/a
	0
	1.362t/a
	+1.362t/a

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.203t/a
	0
	0.203t/a
	+0.203t/a

	
	臭气浓度
	0
	0
	0
	少量
	0
	少量
	0

	废水
	CODcr
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	TP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业固体废物
	废包装材料
	0
	0
	0
	1t/a
	0
	1t/a
	+1t/a

	
	分拣废料
	0
	0
	0
	1.000518t/a
	0
	1.000518t/a
	+1.000518t/a

	
	喷淋沉渣
	0
	0
	0
	4.573t/a
	0
	4.573t/a
	+4.573t/a

	危险废物
	废活性炭
	0
	0
	0
	2.624t/a
	0
	2.624t/a
	+2.624t/a

	
	电捕焦油渣
	0
	0
	0
	0.579t/a
	0
	0.579t/a
	+0.579t/a

	
	废机油及废其包装桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	含油废抹布及手套
	0
	0
	0
	0.005t/a
	0
	0.005t/a
	+0.005t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图
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附图1：项目地理位置图
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附图2：项目四至情况图
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附图3：项目与灌溉农田位置图
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附图4：项目平面布置图
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附图5：项目所在区域揭东区国土空间总体规划（2021-2035年）
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附图6：项目所在区域地表水环境功能区划图
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附图7：项目所在区域环境空气质量功能区划图
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附图8：项目所在区域声环境功能区划图
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附图9：项目在广东省生态环境分区管控信息平台位置图
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附图10：项目所在区域揭阳市环境管控单元图
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附图11：项目周边现状图
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	北面（林地）
	东面（厂房）
	东面（林地）
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	南面（厂房）
	南面（宿舍）
	西面（厂房）


附图12：工程师勘查现场图以及项目现状及硬底化图
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	工程师勘查现场图
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	现状及硬底化图
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附件2：法人身份证
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附件3：广东省投资项目代码
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附件4：生活污水消纳协议
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附件5：检测报告
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